Scan기능 사용자 가이드

최종 작성일 :

작성자 :

검수자 :

승인자 :

＜목 차＞

1.	Scan Util 설치	3

2.	Scan Util을 이용한 복합기 스캔 방법	4

3.	PushScan을 이용한 복합기 스캔 방법	8

Scan Utility 설치

*배포된 CD의 “ScanUtil\Setup\Disk1”의 폴더로 이동.

-> “Setup.exe” 선택하여 설치 시작

Scan Utility를 이용한 스캔 방법

< 2-1. 복합기 상의 스캔 to 메일박스 설정>

* 복합기 기종에 따라 해당 화면이 조금씩 차이가 있을 수 있음. 하지만 버튼명에 따른 기능은 동일.

<2-1-1. 메일 박스 생성> 이하의 Step1-1~Step1-4는 처음에 메일 박스를 생성하기 위한 과정.

Step-1-1

복합기 판넬에서

[등록/변경] 버튼 선택.

Step1-2

[메일박스 등록] 버튼 선택

Step1-3

(미등록)상태인 리스트를 선택하고,

[등록/변경] 버튼 선택

Step1-4

비밀번호 설정 여부를 결정하고

[설정] 버튼을 선택.

Step1-5

변경을 원하는 속성들을 선택하고

[설정/변경] 버튼으로 내용을 변경 후,

[닫기] 버튼을 누름.

<2-1-2. Scan To Mail Box>

이미 메일 박스를 생성한 경우에는 스캔 작업은 이하의 작업만 수행하면 됨.

Step2 -1

복합기 판넬에서

[스캔(메일박스저장)]을 선택.

Step2-2

미리 생성해놓은 메일박스를 선택하고,

복합기의 [시작] 버튼을 누른다.

<2-1-3. Scan Utility에서 스캔 문서 가져오기>

“시작 -> 모든 프로그램 -> Fuji Xerox -> 네트워크 스캔 유틸리티2 -> 메일박스 뷰어2” 실행

Step3-1

자동으로 동일

네트워크 내의

스캐너(복합기 내)의

리스트를 나타냄.

Step2-1~Step2-2에서 스캔 작업을한 복합기를 리스트에서 선택.

Step3-2

스캔 작업을 했던 메일박스 번호를 입력하고, 메일 박스 생성시 비밀번호를 설정했다면, 비밀번호를 입력하고, [메일박스 열기]를 선택.

Push Scan을 이용한 복합기 Scan 방법

<3-1>Scan 작업을 위한 User PC 설정

이하의 화면은 Windows XP 화면이므로, OS version에 따라 화면이 다를 수 있음.

1) PC의 특정 위치에 Scan 문서를 저장할 폴더를 선택하여 “공유 및 보안”을 선택.

“이 폴더를 공유”를 선택하고, [사용 권한] 버튼을 클릭.

2) 아래 창이 POP UP되면

<허용>의 권한을 모두 체크

<3-1>Scan 작업을 위한 복합기 상에서 주소록 생성.

1) 복합기 판넬(기종에 따라 UI의 차이가 있을 수 있음)

[등록/변경] 버튼을 선택

2) 주소록 등록

[주소록 등록] 버튼 선택

<미등록> 상태인 리스트를 선택하여,

[등록/변경] 작업 시작

1. <수신국 종별> 선택

[설정/변경] 선택

2. 수신국명 : 자신이 구별할 id 설정

3. 전송 프로토콜 : “SMB” 선택

4. 서버명 : PC IP혹은 PC 명

5. 공유명(SMB) : 3-1)에서 스캔 받을 폴더로 결정했던 폴더명

7. 로그인명 : PC 계정(로그인 네임)

8. 비밀번호 : PC 계정 비밀번호

<3-2>Scan To PC(주소록 사용한 스캔)

1) 복합기 판넬(기종에 따라 UI의 차이가 있을 수 있음)

[스캔(PC 저장)] 선택

2) 화면 왼쪽의 [주소록] 버튼 선택

3) 주소록 선택

주소록 리스트에서

자신의 수신국 선택

4) 확인하고, 스캔 작업 시작

내용을 확인하고,

복합기의 <시작> 버튼 누름으로

스캔 작업 수행